                                                                                                    PROPUNERE TEHNICA
’’Echipamente I.T.’’ - proiect ” Parteneriat pentru acces egal la educație” – cod proiect 107777
a) Computer portabil – Laptop………………………..( DENUMIRE PRODUS)
	Caracteristica
	Specificatii tehnice cerute
	Specificatii tehnice  ale produsului ofertat

	Chipset
	Mobile Intel 
	

	Procesor 
	Minim Intel Celeron (1.1 GHz, 2M Cache, pana la 2.4 GHz) sau echivalent
	

	Memorie instalata
	Minim 4 GB DDR3L 1600 Mhz
	

	Memorie maxima
	Pana la 8GB
	

	Graphics
	Intel HD Graphics
	

	HDD
	Minim 500GB 5400 RPM
	

	ODD
	DVD-RW, nu se accepta extern
	

	Audio
	HD Audio 1.5W x 1
	

	Display 
	15.6" (396mm) HD (1366x768), anti-glare, LED backlight,
220 nits, 16:9 aspect ratio
	

	Carcasa
	Rezistenta la socuri 
	

	Conectivitate
	· placa de retea integrata Gigabit  (10/100/1000 Mbps)
· Wlan 11ac, 1x1
· Bluetooth 4.1
	· 

	Tastatura
	Tastatura cu bloc numeric
	

	Touchpad
	Multi-touch
	

	I/O Interfaces
	- 1 x HDMI
- 1 x LAN RJ-45,
- 1 x USB 2.0
- 1 x USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- 1 x combo audio/microphone jack
- 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC)
	

	Battery  
	Li-Ion 3-cell (24Wh) pana la 6 ore
	

	Caracteristici de securitate
	Firmware TPM 2.0, Power-on password, hard disk password, supervisor password, security keyhole
	

	Sistem de operare
	Windows 10 Home Engleza, preinstalat cu licenta
	

	Greutate
	Maxim 1.9 Kg  bateria inclusa
	

	Conformitate cu standarde europene
	EPEAT Silver; ENERGY STAR 6.1; RoHS-compliant
	

	Garantie 
	Minim 2 ani
	






b) Tabletă ……………………………………….	(denumire produs)
	Caracteristica
	Specificatii tehnice
	Specificatii tehnice  ale produsului ofertat

	Procesor
	Minim Quad-Core Qualcomm® MSM 8917, Snapdragon™ 64-bit, frecventa de baza 1.4GHz, 1MB cache
	

	Sistem de operare 
	Minim Android Nougat 7.1
	

	Memorie ROM
	16GB eMMC
	

	Memorie RAM
	Minim 2GB
	

	Slot carduri
	microSD, trebuie sa suporte minim 128GB
	

	Audio
	Minim 2 difuzoare frontale, Dolby Atmos
	

	Comunicatii
	Wireless 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0
Micro USB 2.0
	

	Camera
	Minim 2 camere, una frontala de minim 2MP si una in partea din spate de minim 5MP
	

	Baterie
	Minim 7000mAh care sa permita o autonomie de:
· Minim 20 ore (uz general)
· Minim 10 ore (timp rulare continut video)
· Minim 2 saptamani in standby
	

	Greutate
	Maxim 510g
	

	Garantie
	Minim 12 luni

	

	Certificari si standarde
	ISO 9001 si ISO 14001 pentru producator
EN 50566:2015; EN 55032:2015; RoHS EN 50581:2012; EC 278/2009 ErP
En 303413 V0.3.0 (2017)
Declaratie de conformitate Europeana
	



c) Multifuncțional …………………………………………..(denumire produs)

	Caracteristica
	Specificatii tehnice
	

	Dimensiune hartie
	A3 – B5 si personalizabil in gama 98 x 148 la 297 x 432 mm 
	

	Timp de incalzire de la pornire
	maxim 30 de secunde
	

	Duplex automat
	inclus, fara limita de pagini
	

	Suport echipament cu roti
	inclus
	

	Viteza copiere/imprimare alb-negru si color (A4)
	minim 30 ppm
	

	Viteza copiere/imprimare alb-negru si color (A3)
	minim 15 ppm
	

	Greutate maxima hartie din toate casetele
	minim 256 g/mp
	

	Greutate maxima hartie in mod duplex automat
	minim 220 g/mp
	

	Greutate maxima hartie din bypass
	minim 256 g/mp
	

	Tava manuala de hartie (bypass)
	100 coli la 80 g/mp
	

	Alimentator automat de documente reversibil
	- minim 50 coli la 80 g/mp; 
- greutati admise: minim intre 45 g/mp si 160 g/mp;
- dimenisuni formate acceptate: minim de la A5 la 297x432 mm;
	

	Alimentare hartie standard
	minim 1100 coli la 80g/mp
	

	Memorie
	minim 1.5 GB RAM cu posibilitate de extindere pana la  3 GB RAM
	

	Procesor
	Minim 1.2 GHz
	

	Conexiuni standard
	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, NFC
	

	Coduri de acces	
	100 coduri de departament
	

	Interfata utilizator
	Ecran tactil color
	

	Consum de energie in modul de asteptare
	0.7 W
	

	Putere consumata in regim  de copiere/tiparire
	Maxim 610 W
	

	Functii Copiere
	

	Copiere multipla
	1-999copii
	

	Prima copie
	maxim 6.6 s (alb-negru) si maxim 8.4 s (color)
	

	Zoom
	25-400% in pasi de 1%
	

	Rezolutie copiere
	600 x 600 dpi
	

	[bookmark: _Hlk506283086]Alte functii copiere
	Sortare electronica, stabilire prioritate lucrare, scanare continua pentru a combina mai multe tipuri de originale intr-o singura lucrare, schimbare automata a casetei de alimentare (cu casete suplimentare), rotire automata a imaginii, omiterea copierii paginilor albe, rezervare lucrare.
	

	Functii Scanare
	

	Viteza de scanare (A4)
	minim 45 ipm A4 la rezolutie 300 dpi – alb/negru si color
	

	Destinatii de scanare
	catre USB stick, catre adresa e-mail, catre Fisier (SMB, FTP Server)
	

	Formate fisiere scanate
	TI FF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
	

	Alte functii scanare
	Conectare „Active Directory”, agenda destinatari integrata, transfer date criptate, expedieri multiple într-o singură lucrare (e-mail, fax, folder partajat SMB/FTP, tiparire), omitere automata a paginilor albe
	

	[bookmark: _Hlk506284667]Functii Tiparire
	

	Rezolutie tiparire
	Minim 1200 x 1200 dpi
	

	Prima pagina tiparita
	Maxim 7.5 s (alb-negru) si maxim 11s (color)
	

	Limbaj de imprimare
	PCL6, PostScript 3, PDF Direct Print, XPS Direct Print si Open XPS
	

	Sisteme de operare compatibile
	Toate sistemele de operare Microsoft curente, MAC OS X, Unix, Linux
	

	Alte functii tiparire
	Tiparire directa fisiere PDF criptate, tiparire directa a atasamentelor e-mail-urilor, tiparire securizata prin SSL, tiparire de proba, tiparire privata cu cod PIN, pastrarea lucrarii tiparire in memoria pentru retiparire.
	

	Alte cerinte
	

	Consumabile incluse la livrare:
	Tonere: - pentru min. 3.000 pagini A4 pentru alb negru si 1.500 pagini A4 pentru color
Cilindrii si developere – pentru minim 200.000 pagini color A4
	

	Garantie
	Minim 3 ani – confirmata de producatorul echipamentului
	



d) Videoproiector și ecran de proiecție ………………………………………….(denumire produs)

	Caracteristica
	Specificatii tehnice
	

	Tehnologie
	DLP 3D‎
	

	Rezolutie nativa
	800 x 600, SVGA‎
	

	Luminozitate
	3300 ANSI Lumeni‎
	

	Contrast
	15.000:1
	

	Raport proiectie
	1.94-2.32
	

	Zoom
	Manual 1.2X
	

	Dimensiune proiecție
	60"~300"
	

	Lentile
	F=2.46-2.66, f=21.8-25.6‎
	

	Conectivitate
	2x Computer in (D-sub 15pin)
2x HDMI
1x Monitor out
1x Composite Video in (RCA)
1x S-Video in
1x Audio in (Mini Jack)
1x Audio out (Mini Jack)
1x Speaker 2W
1x USB (Type mini B)
1x RS232 (DB-9pin)
1x IR Receiver (Front)‎
	

	Functii speciale
	Corecție trapez pe verticală pentru imagini aliniate perfect
Piciorușe exterioare comode pentru reglarea poziției
Modul LampSave
Modul Eco Blank
Modul SmartEco
	

	Nivel zgomot
	Maxim 32dB in mod normal
Maxim 29dB in mod economic
	

	Difuzor
	Minim 2W
	

	Sursa de lumina
	Maxim UHP 205W
	

	Durata de viata lampa declarata de producator
	Minim 4500 ore in mod normal
Minim 6000 ore in mod economic
	

	Consum
	Maxim 252W in mod de functionare normal
Maxim 211W in mod de functionare economic
Maxim 0.5W in standby
	

	Greutate
	Maxim 2.4kg
	

	Garantie
	Minim 36 luni pentru videoproiector
Minim 12 luni pentru lampa sau 2000 ore
	

	Ecran proiectie
	Montabil pe perete
Dimensiune 200x210cm
Mecanism de blocare
Garantie 12 luni
	



e) TV Smart…………………………………………….(denumire produs)

	Caracteristica
	Specificatii tehnice
	

	Tip
	Smart TV LED 4K Ultra HD
	

	Diagonala
	Minim 120 cm
	

	Ambilight
	2 laturi
	

	Rezolutie nativa
	Minim 3840 x 2160
	

	Luminozitate
	Minim 350  cd/m²
	

	Caracteristici superioare imagine
	Pixel Plus Ultra HD
Micro Dimming
Minim 900 PPI
	

	Audio
	Minim 20W (RMS)
	

	Aplicatii mulimedia
	• Formate de redare video: AVI, MKV,
H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,
WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
• Suport formate subtitrări: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT,
.AAS
• Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA
(v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
• Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG
	

	Altele
	Client MultiRoom
SimplyShare
Certificat Wi-Fi Miracast
EasyLink (HDMI CEC)
	

	Conectivitate
	3 x HDMI
1 x YPbPr
2 x USB
1 x Ethernet-LAN RJ-45
1 x Antenă IEC75
1 x Interfaţă comună Plus (CI+)
1 x Ieşire audio digitală (optică)
1 x Intrare audio S/D
1 x Ieşire căşti
	

	Conexiuni wireless
	Wi-Fi 11n 2x2 integrat
Wi-Fi Direct
	

	Tuner
	DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Redare video: NTSC, PAL, SECAM
EPG (electronic program guide)
Accepta HEVC
	

	VESA
	Da, 300 x 200mm
	

	Greutate
	Maxim 16.5 kg (inclusiv stand)
	

	Clasa eficienta energetica
	Minim A+
	

	Garantie
	24 luni
	


NOTA: Ofertantul va completa tabelul privind producatorul echipamentului; Ofertantul va prezenta in sustinerea propunerii tehnice documente emise de producatorul calculatoarelor : fise tehnice detaliate, brosuri. Propunerea tehnica va contine si o matrice de conformitate cuprinzand raspunsul punct cu punct la cerintele caietului de sarcini. 
Raspunsul negativ, sau lipsa raspunsului la oricare din cerintele minimale din caietul de sarcini va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma. Nu se accepta ca fiind raspunsuri conforme raspunsuri de tipul DA/NU. Nu vor fi luate in considerare raspunsurile prin copierea cerintelor in coloana cu raspunsul ofertantului la cerinta fara detalii cu privire la modul de indeplinire al cerintei si fara trimitere ( referinte ) la anexele tehnice cu indicarea capitolului/paginii unde se regasesc. 
[bookmark: _GoBack]Toate produsele vor avea minim 2 ani garanție, cu excepția cazurilor unde s-a specificat individual o garanție pentru o perioadă mai mare.
Furnizorul se obligă să asigure garanţia de bună funcţionare a echipamentelor livrate, pe toată perioada de garanţie, în mod gratuit, la sediul achizitorului sau la locul de instalare a acestora. Furnizorul este, de asemenea, obligat să asigure servicii sigure şi permanente, cu timp de raspuns la sesizare (făcută telefonic sau în scris, la sediul central al furnizorului sau la locul de instalare) de maximum 24 de ore şi cu timp de remediere a defectului semnalat, de maximum 48 ore; pe perioada garanţiei, în cazul în care timpul de remediere a defectului depaşeşte 48 de ore, furnizorul se obligă să înlocuiască echipamentul defect cu unul similar, pe toata durata reparaţiei.
În perioada garanţiei atât piesele de schimb cât şi intervenţiile autorizate sunt asigurate în mod gratuit de către furnizor.
Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care achizitorul a sesizat defecţiunea produsului şi pana la data repunerii acestuia în stare de funcţionare. Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unitaţile service specificate de furnizor, listă anexa la contract.


